TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO
 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REVESTIMENTOS ACÚSTICOS (ISOLAMENTO E TRATAMENTO ACÚSTICO) PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO EM SALA ACÚSTICA, CELEBRADO AOS VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL Nº 138/2023, QUE FAZEM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, C.N.P.J. Nº 06.302.492/0001-56, COM SEDE NESTA CAPITAL, NA RUA FRANCISCA MIQUELINA Nº 123, BELA VISTA, NESTE ATO REPRESENTADO PELO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 128, IX, “D”, DA RESOLUÇÃO TRE/SP Nº 297/2013, SENHOR ALESSANDRO DINTOF, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE CONTRATANTE, E PRODUTIVA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, C.N.P.J. Nº 29.844.598/0001-87, COM SEDE NA RUA TUIM Nº 380 - BAIRRO MOEMA - CIDADE DE SÃO PAULO - ESTADO DE SÃO PAULO, NESTE ATO REPRESENTADA PELO SENHOR VINICIUS VERISSIMO CAVALCANTE, C.P.F. Nº 422.396.688-06, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE CONTRATADA. E, por estarem regularmente autorizados, assinam o presente termo aditivo ao contrato lavrado às fls. 16 a 23 do livro próprio (nº 188-B), sujeitando-se as partes às normas das Leis ns.º 8.666/1993, 10.520/2002, 8.078/1990 e ao Decreto nº 10.024/2019, bem como às cláusulas e condições seguintes:
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente termo aditivo tem por objeto consignar a alteração qualitativa da contratação, com reflexos financeiros, consubstanciada no fornecimento de materiais e mão de obra para instalação de infraestrutura elétrica da denominada “Sala Acústica”, no valor total de R$ 31.318,89 (trinta e um mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos). Em consequência, alteram-se o caput da Cláusula VI do contrato, o item 4.1 do Anexo I (Termo de Referência) do Edital do PEF 138/2023, acrescenta-se a alínea “d” ao item 4.2 do Anexo I (Termo de Referência) do Edital do PEF 138/2023, e inclui-se o Apêndice D ao Edital do PEF 138/2023, que passam a ter a seguinte redação:
 
"VI - PREÇO - A CONTRATANTE se obriga a pagar à CONTRATADA, pela execução do objeto contratado, o preço total de R$ 158.318,89 (cento e cinquenta e oito mil, trezentos e dezoito reais e oitenta e nove centavos), do qual serão feitas as retenções previstas no parágrafo 3º da cláusula VIII deste contrato."
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições contidas no contrato.
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O extrato do presente termo aditivo será publicado no Diário Oficial da União, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93.
E, por estarem justas e acertadas, firmam as partes o presente instrumento, por meio do Sistema Eletrônico de Informações do TRE-SP, no processo administrativo SEI Nº 0043559-31.2023.6.26.8000. Foram testemunhas, o Senhor Luis Eduardo Simplicio de Lima, brasileiro, e a Senhora Aline Shioya Tanaka, brasileira, residentes nesta Capital. E, para constar e produzir os efeitos legais, eu, Alessandra Fermino, Chefe da Seção de Gestão de Contratos de Serviços Continuados e Obras, lavrei o presente termo aditivo no livro próprio (nº 190-B), aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro que, lido e achado conforme, vai devidamente assinado pelas partes e testemunhas. E eu, Luiz Henrique Gonçalves de Castro, Coordenador de Contratos, o conferi.

Alessandro Dintof                                                                      Vinicius Verissimo Cavalcante
Pela CONTRATANTE.                                                            Pela CONTRATADA.

Luis Eduardo Simplicio de Lima                                               Aline Shioya Tanaka
Testemunha                                                                               Testemunha.

"PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL 138/2023
ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
 
4. ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
4.1. Execução de sala com isolamento e tratamento acústico, com antecâmara, com área aproximada de 44 m². O escopo inclui a execução de divisórias acústicas de drywall, instalação de tratamento acústico em áreas das paredes e do teto, instalação de novo revestimento de piso e rodapé, instalação de portas e visor acústicos execução de pintura nas paredes e tetos e instalação de infraestrutura elétrica (montagem e fixação de eletrocalhas, eletrodutos, tomadas, quadros elétricos, dentre outros).
 
4.2. Os serviços serão desenvolvidos conforme disposições deste Termo de Referência e dos seguintes apêndices:
a) Apêndice A - Especificações dos Serviços Civis;
b) Apêndice B - Memorial Descritivo Civil;
c) Apêndice C - Projeto Básico;
d) Apêndice D - Especificações dos Materiais Elétricos

PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL 138/2023
APÊNDICE D - ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS ELÉTRICOS
 
Eletrodutos, acessórios, cabos e outros

Item	 
Qtde.	 
Unidade	 
CATMAT	
1. Caixa de passagem SOBREPOR quadrada, metálica, 20x20x10cm (com furo)
Dimensões: 20cm x 20cm x 10cm; Material: Aço; Cor: Branca; Marca/Modelo de referência: Brassol, Lukbox, Cemar, Tramontina ou equivalente ou similar ou de melhor qualidade.	6	Unidade	471764 -
Genérico	
2. Eletroduto galvanizado a fogo diâmetro 1 1/4", médio, barra de 3 metros
Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado a fogo (imersão a quente), em conformidade à NBR 5624/11, com costura, com parede mínima 1,20mm, com rosca em conformidade à NBR 8133, sem rebarba e com protetor plástico numa das roscas e luva na outra, de diâmetro 1 1/4", em barra de 3 metros. Marca/Modelo de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação: CARBINOX, ELECON, REAL PERFIL.	1	Barra 3 metros	347262	
3. Condulete múltiplo em alumínio com tampa cega, diâmetro 1 1/4”
Condulete múltiplo em alumínio com tampa cega, diâmetro 1 1/4”, fabricado em alumínio silício de alta resistência mecânica (alto teor de silício), com parafuso em aço zincado e bicromatizado, com rosca BSP (GÁS), com tampões em quatro saídas. Marca/Modelos de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação: DAISA, WETZEL, TRAMONTINA.	8	Unidade	452536 -
Genérico	
4. Unidute cônico diâmetro 1 1/4"
Adaptador conector cônico para eletroduto rígido de diâmetro 1.1/4", injetado em liga de alumínio silício, com parafusos zincados, com acabamento liso, com vedação, rosca BSP e em conformidade a ABNT - NBR 8302. Marca/Modelos de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação: DAISA, WETZEL, TRAMONTINA.	12	Unidade	430708 -
Genérico	
5. Abraçadeira Tipo D 1 1/4" Com Cunha Galvanizada
Material aço carbono, chapa M mínima 20MSG com tratamento superficial de galvanização a fogo. Marca/Modelos de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação: INCA, ELECON, TRAMONTINA.
 	10	Unidade	440287	
6. Unidute reto, diâmetro 1 1/4”
Adaptador tipo luva para eletroduto rígido de diâmetro 1 1/4", injetado em liga de alumínio silício, com parafusos zincados, com acabamento liso, com vedação, e em conformidade a ABNT - NBR 8302. Marca de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação: WETZEL, ELECON, TRAMONTINA.	5	Unidade	430708 -
Genérico	
7. Arruela para eletroduto diâmetro 1 1/4”
Arruela para eletroduto galvanizado 1 1/4" em liga de alumínio e zinco (Zamak), com rosca padrão BSP de 1.1/4". Marca de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação: ELECON, REAL PERFIL.	15	Unidade	392989	
8. Arruela para eletroduto diâmetro 3/4"
Arruela para eletroduto galvanizado 3/4" em liga de alumínio e zinco (Zamak), com rosca padrão BSP de 3/4". Marca de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação: ELECON, REAL PERFIL.	15	Unidade	327625	
9. Eletroduto metálico galvanizado a fogo, diâmetro de 3/4”, médio, barra de 3,0m:
Eletroduto rígido em aço carbono galvanizado a fogo (imersão a quente), em conformidade à NBR 5624/93, com costura, com parede mínima 1,06mm, com rosca em conformidade à NBR 8133, sem rebarba e com protetor plástico numa das roscas e luva na outra, de diâmetro 3/4", em barra de 3 metros. Marca de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação: CARBINOX, ELECON, REAL PERFIL.
 	12	Barra 3 metros	 
353853	
10. Abraçadeira Tipo D 3/4" Com Cunha Galvanizada Eletrolítica
Abraçadeira tipo "D" com cunha, para eletroduto de diâmetro 3/4", material aço carbono, chapa 18MSG com tratamento superficial de galvanização a fogo. Marca/Modelos de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação: INCA, ELECON, REAL PERFIL.	24	Unidade	440287	
11. Bucha plástica tamanho S8 com parafuso, para bloco de concreto
Bucha de nylon tamanho S8, dentada externamente, com lingueta de bloqueio, cor cinza, com Parafuso na medida de 4,8 x 45 mm, auto-atarraxante Philips cabeça panela. Em caixas de 50 unidades. Marca/Modelos de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação: CISER, JOMARCA, FISHER.	1	Caixa 50
unidades	249218	
12. Condulete múltiplo em alumínio com tampa cega, diâmetro 3/4”
Condulete múltiplo em alumínio com tampa cega, diâmetro 3/4”, fabricado em alumínio silício de alta resistência mecânica (alto teor de silício), com parafuso em aço zincado e bicromatizado, com rosca BSP (GÁS), com tampões em quatro saídas. Marca/Modelo de referência: DAISA, WETZEL, TRAMONTINA ou equivalente ou similar ou de melhor qualidade.	10	Unidade	452535-
Genérico	
13. Tampa para condulete múltiplo em alumínio - módulos RJ 45, diâmetro 3/4"
Tampa em alumínio com suporte para 2 conectores. Tampa em alumínio com suporte para 2 conectores RJ
45 (fêmea) para condulete de 3/4". Produzida em
alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão.
- Fornecida com vedação e 2 parafusos.
- Marca/Modelos de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação: DAISA, WETZEL, TRAMONTINA.
 	3	Unidade	614233 -
Genérico	
14. Conjunto de dois interruptores simples 10A, juntos, sem placa espelho
Conjunto de dois interruptores simples, 10 A / 250 V, sem placa espelho, em material termoplástico de alto impacto (ABS) auto extinguível, cor branca, tipo modular (componível), contatos de prata e demais componentes elétricos em liga de cobre. De acordo com NBR NM 60669-1 e certificado pelo INMETRO. Marca/Modelos de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação: PIAL- LEGRAND, SCHNEIDER, IRIEL.
 	1	Unidade	335435 -
Genérico	
15. Conjunto composto por 2 (dois) Interruptores
simples modulares 10A, suporte e placa espelho 4x2, com as seguintes características: tensão nominal: 250V. Modular com 2 teclas simples na cor branca; Espelho 4x2” na cor branca; Suporte para instalação em caixa 4x2”; Parafusos inclusos; O produto deve possuir selo do INMETRO; Garantia mínima: 5 anos; Marca/Modelos de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação:
è Pial Plus do fabricante Legrand
è Linha Orion do fabricante Schneider
è Bianco Pro do fabricante Alumbra	1	Unidade	415725 -
Genérico	
16. Conector fêmea RJ 45, cor branca	6	Unidade	474172 -
Genérico	
Tipo: CAT5e, Modular de 8 posições, Material: termoplástico de alto impacto que não propaga chama. Deve atender aos esquemas de pinagem T-658A e T- 658B identificados no corpo do conector através de códigos de cores; cor branca.	 	 	 	
Marca de referência, ou equivalente, ou similar e ou de melhor qualidade que atenda a especificação: Sohoplus RJ-45 Fêmea da Furukawa, Linkeo Branco 632703 da Legrand, Multilan RJ-45 Fêmea 35060502 da Furukawa, Keystone.	 	 	 	
17. Conector fêmea RJ 45, cor preta	10	Unidade	474172 -
Genérico	
Tipo: CAT5e, Modular de 8 posições,Material: termoplástico de alto impacto que não propaga chama. Deve atender aos esquemas de pinagem T-658A e T- 658B identificados no corpo do conector através de códigos de cores; cor preta.	 	 	 	
Marca de referência, ou equivalente, ou similar e ou de melhor qualidade que atenda a especificação: Sohoplus RJ-45 Fêmea da Furukawa, Linkeo Branco 632703 da Legrand, Multilan RJ-45 Fêmea 35060502 da Furukawa, Keystone.	 	 	 	
18. Colar para conector RJ45, cor branca
Colar em material plástico ou borracha, deve ser compatível com o conector do item 16. Cor branca.
 	6	Unidade	290709	
19. Colar para conector RJ45, cor preta
Colar em material plástico ou borracha, deve ser compatível com o conector do item 17. Cor preta.	10	Unidade	290709	
20. Conjunto de tomadas composto por 2 (dois) módulos, Branca, 2P+ T, 10A, com placa espelho 4x2, com as seguintes características:
- Tensão nominal: 250V. Modular com 2 tomadas 2P +T na cor branca; Espelho 4x2”; Suporte para instalação em caixa 4x2”; Parafusos inclusos; O produto deve possuir selo do INMETRO; Em conformidade com a norma NBR 14136; Garantia mínima: 5 anos;
- Marca/Modelos de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação:
è Pial Plus do fabricante Legrand
è Orion do fabricante Schneider
 	7	Unidade	448224 -
Genérico	
21. Conjunto de tomadas composto por 2 (dois) módulos, Preta, 2P+ T, 10A, com placa espelho 4x2, com as seguintes características:
- Tensão nominal: 250V; Modular com 2 tomadas 2P +T na cor preta; Espelho 4x2” na cor preta; Suporte para instalação em caixa 4x2”; Parafusos inclusos; O produto deve possuir selo do INMETRO; Em conformidade com a norma NBR 14136; Garantia mínima: 5 anos;
- Marca/Modelos de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação: Pial Plus do fabricante Legrand, Orion do fabricante Schneider	13	Unidade	448224 -
Genérico	
22. Conjunto de tomadas composto por 1 módulo, Branca, 2P+ T, 20A, com placa espelho 4x2, com as seguintes características:
- Tensão nominal: 250V; Modular com 1 tomada 2P +T na cor branca; Espelho 4x2” na cor branca; Suporte para instalação em caixa 4x2”; Parafusos inclusos; O produto deve possuir selo do INMETRO; Em conformidade com a norma NBR 14136; Garantia mínima: 5 anos;
- Marca/Modelos de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação:
è Pial Plus do fabricante Legrand
è Conjunto do fabricante Schneider
 	1	Unidade	614339 -
Genérico	
23. Conjunto de tomadas composto por 1 módulo, Preta, 2P+ T, 20A, com placa espelho 4x2, com as seguintes características:
- Tensão nominal: 250V; Modular com 1 tomada 2P +T na cor preta; Espelho 4x2” na cor preta; Suporte para instalação em caixa 4x2”; Parafusos inclusos; O produto deve possuir selo do INMETRO; Em conformidade com a norma NBR 14136; Garantia mínima: 5 anos;
- Marca/Modelos de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação: Pial Plus do fabricante Legrand, Orion do fabricante Schneider	1	Unidade	614339 -
Genérico	
24. Tampa para condulete múltiplo em alumínio – dois postos juntos, diâmetro 3/4"
Tampa em alumínio com suporte para 2 postos juntos para condulete de 3/4". Produzida em alumínio SAE 306 de elevada resistência mecânica e a corrosão.
Fornecida com vedação e 2 parafusos.
Marca/Modelos de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação: DAISA, WETZEL, TRAMONTINA
 	1	Unidade	437686	
25. Unidute cônico diâmetro 3/4"
Adaptador conector cônico para eletroduto rígido de diâmetro 3/4", injetado em liga de alumínio silício, com parafusos zincados, com acabamento liso, com vedação, rosca BSP e em conformidade a ABNT - NBR 8302.
Marca/Modelos de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação: DAISA, WETZEL, TRAMONTINA
 	15	Unidade	411957 -
Genérico	
26. Unidute reto, diâmetro 3/4 "
Adaptador tipo luva para eletroduto rígido de diâmetro 3/4", injetado em liga de alumínio silício, com parafusos zincados, com acabamento liso, com vedação, e em conformidade a ABNT - NBR 8302.
Marca de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação: WETZEL, ELECON, TRAMONTINA.	10	Unidade	359872	
27. Fundo anticorrosivo para eletroduto galvanizado (zarcão).
Fundo à base de resina alquídica anticorrosiva para aplicação em superfícies de ferro ou aço.
Rendimento por demão: mínimo de 8 m² Quantidade necessária de demãos: 1 a 2. Fornecido em recipiente de 900 ml (0,9 L).
Diluível em aguarrás. Indicado como fundo anticorrosivo e de uniformização da superfície, permitindo a aplicação de diversos acabamentos com máxima durabilidade.
A proteção é transferida formando uma película de cor alaranjada e textura levemente acetinada, com excelente aderência e super-resistente à formação de ferrugem.
Utilizado em metais ferrosos, nas superfícies internas e externas, novas ou com indícios de corrosão.
Classificação ABNT NBR 11702:2010, Tabela 1, tipo 4.1.1.2.
Marca de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação: Super Galvite Sherwin Williams, Fundo para Galvanizados Suvinil, Zarcão Coralit Coral.	1	Lata 900ml	368815	
28. Tinta em esmalte sintético base alquídica para pintura de eletroduto galvanizado na cor branca
Cor: Branco Fosco Acabamento: Fosco
Rendimento por demão: mínimo de 19 m² Quantidade necessária de demãos: 2 a 3. Fornecido em recipiente de 900 ml (0,9 L).
Tinta esmalte sintético de acabamento fosco à base de resina alquídica, diluível em aguarrás.
Indicado para aplicação em superfícies de madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e alvenaria.
Para metais ferrosos aplicar fundo anticorrosivo antes da pintura.
Para aplicação, utilizar o sistema de pintura completo (limpeza, fundos, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções do fabricante.
Classificação ABNT NBR 11702:2019, Tabela 3, tipo
4.2.1.2. C
Marca de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação: Suvinil, Coral, Sherwin Williams.	1	Lata 900ml	459864	
29. Tinta em esmalte sintético base alquídica para pintura de eletroduto galvanizado na cor preta
Cor: Preta Acabamento: Fosco
Rendimento por demão: mínimo de 19 m². Quantidade necessária de demãos: 2 a 3. Fornecido em recipiente de 900 ml (0,9 L).
Tinta esmalte sintético premium de acabamento fosco à base de resina alquídica, diluível em aguarrás.
Indicado para aplicação em superfícies de madeira, metais ferrosos, alumínio, galvanizado e alvenaria.
Para metais ferrosos aplicar fundo anticorrosivo antes da pintura.
Para aplicação, utilizar o sistema de pintura completo (limpeza, fundos, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções do fabricante.
Classificação ABNT NBR 11702:2019, Tabela 3, tipo
4.2.1.2. C
Marca de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação: Suvinil, Coral, Sherwin Williams.	1	Lata 900ml	459863	
30. Diluente Aguarrás	1	Lata 900ml	429924	
Diluente à base de solventes alifáticos e aromáticos, querosene (petróleo) e destilados (petróleo) leves tratados com hidrogênio, líquido e transparente.	 	 	 	
Indicado para a diluição de esmaltes sintéticos, tintas a óleo, vernizes e complementos à base de resina alquídica.	 	 	 	
Fornecido em recipiente de 900 ml (0,9 L).	 	 	 	
Classificação ABNT NBR 11702:2019, Tabela 12, tipo 4.7.7	 	 	 	
Marca de referência, podendo ser ou equivalente, ou similar ou de melhor qualidade, que atenda à especificação: Suvinil, Coral, Sherwin Williams.	 	 	 	
 
Canaletas e acessórios de canaletas

Item	 
Qtde.	 
Unidade	 
CATMAT	
31. Canaleta em alumínio com divisor, cor branca, com as seguintes características:
- Largura: 70mm a 75mm;
- Altura: 25mm a 30mm;
- Comprimento: 3000mm;
- Espessura de chapa: 1,2mm a 1,5mm;
- Fornecida com o septo divisor deslocado
- Cor branca;
Marca/Modelos de referência, podendo ser equivalente ou similar ou de melhor qualidade:
è Duto Standard Duplo 25mm Tipo “D”, modelo DT 12241.00 do fabricante Dutotec
è Base alumínio S70 sem divisor + S70 divisor de alumínio natural, ambos do fabricante Multiway
 	5	Barra 3 metros	471832–
Genérico	
32. Canaleta em alumínio com divisor, cor preta, com as seguintes características:
- Largura: 70mm a 75mm;
- Altura: 25mm a 30mm;
- Comprimento: 3000mm;
- Espessura de chapa: 1,2mm a 1,5mm;
- Fornecida com o septo divisor deslocado
- Cor preta;
Marca/Modelos de referência, podendo ser equivalente ou similar ou de melhor qualidade: Duto Standard Duplo 25mm Tipo “D”, modelo DT 12241.00 do fabricante Dutotec; Base alumínio S70 sem divisor + S70 divisor de alumínio natural, ambos do fabricante Multiway	8	Barra 3 metros	471832–
Genérico	
33. Caixa universal 4x2” para canaleta, cor branca, com as seguintes características:
- Utilizada para fixação de suportes 4x2”;
- Compatível com as canaletas do item 31;
- Cor branca;
- Marca/Modelos de referência, podendo ser equivalente ou similar ou de melhor qualidade:
è Suporte de equipamentos Plus Central do fabricante Dutotec DT 51043.00.
è Módulo de Tomada Universal de Alumínio 4 x 2 S70 do fabricante Multiway
 	7	Unidade	471250 -
Genérico	
34. Caixa universal 4x2” para canaleta, cor preta, com as seguintes características:
- Utilizada para fixação de suportes 4x2”;
- Compatível com as canaletas do item 32;
- Cor preta;
- Marca/Modelos de referência, podendo ser equivalente ou similar ou de melhor qualidade: Suporte de equipamentos Plus Central do fabricante Dutotec DT 51043.00. Módulo de Tomada Universal de Alumínio 4 x 2 S70 do fabricante Multiway	13	Unidade	471250 -
Genérico	
35. Caixa para 2 módulos RJ45, 4x2” para canaleta, cor branca, com as seguintes características:
- Compatível com as canaletas do item 31;
- Cor branca;
- Fabricado em alumínio ou ABS;
- Marca/Modelo de referência, podendo ser equivalente
similar ou de melhor qualidade:
è Modelo DT 62243.00 da fabricante Dutotec
è Moldura ABS de 4 Pontos Keystone (RJ45 RJ11) da fabricante Multiway	3	Unidade	436992 -
Genérico	
36. Caixa para 2 módulos RJ45, 4x2” para canaleta, cor preta, com as seguintes características:
- Compatível com as canaletas do item 32;
- Cor preta;
- Fabricado em alumínio ou ABS;
- Modelo de referência, podendo ser similar ou de melhor qualidade: modelo DT 62243.00 da fabricante Dutotec; Moldura ABS de 4 Pontos Keystone (RJ45 RJ11) da fabricante Multiway	2	Unidade	436992 -
Genérico	
37. Tampa lisa em alumínio, cor branca, com as seguintes características:
- Largura: 70mm a 75mm;
- Espessura de chapa: 1,2mm a 1,5mm;
- Comprimento: 3000mm;
- Compatível com as canaletas do item 31;
- Fornecida em barras de 3 metros;
- Cor branca;
- Marca/Modelos de referência, podendo ser equivalente ou similar ou de melhor qualidade:
è Tampa Lisa modelo DT 15140.00 do fabricante Dutotec.
è Tampa de Alumínio S70 do fabricante Multiway	5	Peça 1
Unidade	471759 -
Genérico	
38. Tampa lisa em alumínio, cor preta, com as seguintes características:
- Largura: 70mm a 75mm;
- Espessura de chapa: 1,2mm a 1,5mm;
- Comprimento: 3000mm;
- Compatível com as canaletas do item 32;
- Fornecida em barras de 3 metros;
- Cor preta;
- Marca/Modelos de referência, podendo ser equivalente ou similar ou de melhor qualidade: Tampa Lisa modelo DT 15140.00 do fabricante Dutotec. Tampa de Alumínio S70 do fabricante Multiway.	8	Peça 1
Unidade	471759 -
Genérico	
39. Tampa terminal, cor branca, com as seguintes características:
- Fabricado em termoplástico ABS;
- Cor branca.
- Compatível com as canaletas do item 31;
Marca/Modelo de referência, podendo ser equivalente ou similar ou de melhor qualidade:
è Tampa terminal, código DT 49140.00 do fabricante Dutotec
è Extremidade S70 do fabricante Multiway
 	3	Unidade	471761-
Genérico	
40. Tampa terminal, cor preta, com as seguintes características:
- Fabricado em termoplástico ABS;
- Cor preta.
- Compatível com as canaletas do item 32;
- Marca/Modelo de referência, podendo ser equivalente ou similar ou de melhor qualidade: Tampa terminal, código DT 49140.00 do fabricante Dutotec; Extremidade S70 do fabricante Multiway;	3	Unidade	471761-
Genérico	
41. Curva 90°, cor branca, com as seguintes características:
- Fabricada em alumínio ou em ABS;
- Cor branca.
- Compatível com as canaletas do item 31;
- Marca/Modelo de referência, podendo ser equivalente ou similar ou de melhor qualidade:
è Curva horizontal 90°, código DT 35140.00 do fabricante Dutotec
è Curva vertical (cotovelo) ABS S70, código CVC-030004 do fabricante Multiway
 	2	Unidade	427729	
42. Curva 90°, cor preta, com as seguintes características:
- Fabricada em alumínio ou em ABS;
- Cor preta.
- Compatível com as canaletas do item 32
- Marca/Modelo de referência, podendo ser equivalente ou similar ou de melhor qualidade: Curva horizontal 90°, código DT 35140.00 do fabricante Dutotec; Curva vertical (cotovelo) ABS S70, código CVC-030004 do fabricante Multiway	2	Unidade	427729	
43. Caixa de derivação para saída de 4 canaletas, cor branca, com as seguintes características:
- Fabricada em alumínio ou em ABS;
- Deve possuir acesso traseiro para fixação em caixas embutidas 4x2” e 4x4”;
- Cor branca.
- Compatível com as canaletas do item 31;
- Marca/Modelo de referência, podendo ser equivalente ou similar ou de melhor qualidade:
è Caixa de derivação TIPO X, código DT 52240.00 do fabricante Dutotec
è Caixa Flexbox tipo X, código CFB-030008 do fabricante Multiway	2	Unidade	600200 -
Genérico	
44. Caixa de derivação para saída de 4 canaletas, cor preta, com as seguintes características:
- Fabricada em alumínio ou em ABS;
- Deve possuir acesso traseiro para fixação em caixas embutidas 4x2” e 4x4”;
- Cor preta.
- Compatível com as canaletas do item 32;
- Marca/Modelo de referência, podendo ser equivalente ou similar ou de melhor qualidade: Caixa de derivação TIPO X, código DT 52240.00 do fabricante Dutotec ;Caixa Flexbox tipo X, código CFB-030008 do fabricante Multiway	3	Unidade	600200 -
Genérico	
45. Curva Vertical Interna – raio 30 mm, cor branca, com as seguintes características:
- Fabricada em alumínio ou em ABS;
- Cor branca.
- Compatível com as canaletas do item 31;
- Marca/Modelo de referência, podendo ser equivalente ou similar ou de melhor qualidade:
è Curva Vertical Alumínio 90° R30 25 mm Interna Branco Plana Lisa DT-38040.30 do fabricante Dutotec è Curva Horizontal Interna S70 ABS do fabricante Multiway
 	1	Unidade	428186 –
Genérico	
46. Curva Vertical Interna – raio 30 mm, cor preta, com as seguintes características:
- Fabricada em alumínio ou em ABS;
- Cor preta.
- Compatível com as canaletas do item 32;
- Marca/Modelo de referência, podendo ser equivalente ou similar ou de melhor qualidade: Curva Vertical Alumínio 90° R30 25 mm Interna Branco Plana Lisa DT- 38040.30 do fabricante Dutotec; Curva Horizontal Interna S70 ABS do fabricante Multiway	5	Unidade	428186 –
Genérico	
47. Curvas verticais externas – raio 30mm –, na cor preta, para canaletas de 25mm:
- Fabricada em alumínio ou em ABS;
- Cor preta.
- Compatível com as canaletas do item 32;
- Marca/Modelo de referência, podendo ser equivalente ou similar ou de melhor qualidade:
è Curva Vertical Alumínio 90° R30 25 mm Externa Branco Plana Lisa DT-38240.30 do fabricante Dutotec
è Curva Horizontal Externa ABS S70 do fabricante Multiway
 	2	Unidade	428186 –
Genérico	
48. Adaptadores para eletrodutos 3/4", cor branca, com as seguintes características:
- Fabricado em alumínio;
- Cor branca.
- Compatível com as canaletas do item 31;
- Marca/Modelo de referência, podendo ser equivalente ou similar ou de melhor qualidade:
Adaptadores de eletroduto 2x3/4”, código DT 47140.00 do fabricante Dutotec
Adaptador de alumínio para eletroduto ADP-XX0006 do fabricante Multiway	3	Unidade	600010 -
Genérico	
49. Adaptadores para eletrodutos 3/4", cor preta, com as seguintes características:
- Fabricado em alumínio;
- Cor preta.
- Compatível com as canaletas do item 32;
- Marca/Modelo de referência, podendo ser equivalente ou similar ou de melhor qualidade: Adaptadores de eletroduto 2x3/4”, código DT 47140.00 do fabricante Dutotec; Adaptador de alumínio para eletroduto ADP- XX0006 do fabricante Multiway	3	Unidade	600010 -
Genérico	
50. Arremates de tampa, cor branca
- Fabricado em alumínio ou ABS;
- Cor branca.
- Compatível com as canaletas do item 31;
- Marca/Modelo de referência, podendo ser equivalente ou similar ou de melhor qualidade:
è Arremate de tampa branco, código DT 47.940.00, linha Standard do fabricante Dutotec	5	Unidade	600013 -
Genérico	
51. Arremates de tampa, cor preta
- Fabricado em alumínio ou ABS;
- Cor preta.
- Compatível com as canaletas do item 32;
- Marca/Modelo de referência, podendo ser equivalente ou similar ou de melhor qualidade: Arremate de tampa branco, código DT 47.940.00 linha Standard do fabricante Dutotec	8	Unidade	600013 -
Genérico	
52. Luva de arremate, cor branca
- Fabricado em alumínio;
- Cor branca.
- Compatível com as canaletas do item 31;
- Marca/Modelo de referência, podendo ser equivalente ou similar ou de melhor qualidade: Luva de arremate código DT 48140.00, do fabricante Dutotec	4	Unidade	455654 -
Genérico-	
53. Luva de arremate, cor preta
- Fabricado em alumínio;
- Cor preta.
- Compatível com as canaletas do item 32;
- Marca/Modelo de referência, podendo ser equivalente ou similar ou de melhor qualidade: Luva de arremate código DT 48140.00, do fabricante Dutotec	4	Unidade	455654 -
Genérico-	

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA- QLF-ESTÚDIO/FMA
 
Item	Qtde.	Unidade	CATMAT	
De sobrepor, dimensões compatíveis para acomodar os componentes listados nesta especificação, características mínimas:
CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS, PINTURA E ACABAMENTO	 	 	 	
1. Caixa e porta em chapa de aço 18 USG, pintura em epóxi pó cor RAL 7032, com veneziana de ventilação;	 	 	 	
2. Placa de montagem em chapa de aço 14 USG na cor laranja 2002;	 	 	 	
3. Fechamento da porta com fecho de lingueta tipo fenda;	 	 	 	
4. Placa em policarbonato transparente, espessura mínima 3mm, para proteção dos barramentos de fase;	 	 	 	
5. Grau de proteção IP40.	 	 	 	
6. Os cabos deverão ser acomodados em canaletas plásticas, antichama.	 	 	 	
7. Entrada e saída de cabos: parte superior e inferior.	 	 	 	
8. Vedação das portas e fechamentos com borracha adesiva.
 	 	 	 	
AMBIENTE	1	Unidade	Genérico - 603643	
1. Temperatura de serviço:40°C;	 	 	 	
2. Altitude <1000m;	 	 	 	
3. Umidade relativa máxima 90% sem condensação;	 	 	 	
4. Tipo de ambiente: normal.
 	 	 	 	
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	 	 	 	
1. Classe de tensão 750 V;	 	 	 	
2. Tensão nominal de operação 120/208V;	 	 	 	
3. Frequência 60Hz;	 	 	 	
4. Número de fases: 2 (duas);	 	 	 	
5. Neutro: barramento isolado;	 	 	 	
6. Terra: barramento solidário à estrutura;	 	 	 	
7. Corrente de curto simétrica: 15kA;	 	 	 	
8. Nível de isolação: 1kV	 	 	 	
9. Malha terra para equipotencialização da porta;
10. Barramentos em cobre eletrolítico pureza 99,9%, dimensionado para corrente de curto simétrica 15kA, identificados por identificados por cores azul-escuro (fase R), Branco (fase S), Neutro (Azul claro) e PE (verde), dimensionados de acordo com as correntes e proteções do projeto;
11. O barramento de neutro deve ter a mesma dimensão do barramento principal de fase;
12. Todas conexões de cabos devem ser feitas por terminais.
 
IDENTIFICAÇÃO
1. Externa: placa em acrílico preto com letras brancas, dimensões mínimas 40mmx70mm, fixada por rebites. Texto: QLF- ESTÚDIO/FMA;
2. Internas: placas em acrílico preto com letras brancas, adesivas, dimensões mínimas 39mmx15mm. Quantidade de placas: 1 (uma) peça para cada texto conforme identificação abaixo:
• DISJUNTOR GERAL
• DPS R
• DPS S
• DPS N
• DISJ. DPS R
• DISJ. DPS S
• DISJ. DPS N
• ILUMINAÇÃO
• TOMADAS USO GERAL
• TOMADAS USO GERAL
• TOMADAS PEDESTAIS
• TOMADAS PEDESTAIS
• RESERVA
• RESERVA
• RESERVA
• RESERVA
• RESERVA
• RESERVA
3. Porta documentos: em material termoplástico antichama, cor laranja RAL 2000, fixação através de fita dupla face, para acomodar documentos tamanho A4.
4. Placa de sinalização de risco elétrico, na parte frontal externa, em material plástico polido, espessura 1,5mm, conforme padrão A-5 da IT-20 do Corpo de bombeiros do Estado de SP.
5. As fases R e S devem ser dispostas na ordem da esquerda para a direita, de cima para baixo e da frente para trás
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO (INCLUSOS NO FORNECIMENTO):
Icu para tensões 127/220V – especificação conforme itens anteriores:
Disjuntor DIN unipolar – Curva C – corrente nominal 10A, Icu= 15kA
– 1 peça
Disjuntor DIN unipolar – Curva C – corrente nominal 16A, Icu= 15kA
– 8 peças
Disjuntor DIN unipolar – Curva C – corrente nominal 20A, Icu= 15kA
– 4 peças
Disjuntor DIN bipolar – Curva C – corrente nominal 16A, Icu= 15kA
– 1 peça
Disjuntor DIN bipolar – Curva C – corrente nominal 50A, Icu= 15kA
– 1 peça
Dispositivo de proteção contra surtos – classe III – 8 a 20kA- 175V
– 1 polo – 3 peças OBSERVAÇÕES
1. O montador do quadro deverá obedecer às normas NBR 5410 e NBR IEC 61439;
2. O projeto do elétrico e mecânico do quadro deverá ser submetido à aprovação do cliente antes do início da montagem.
3. Os barramentos deverão ser de capacidade suficiente para atender as cargas instaladas, devendo ser coordenados com cabos, proteções e capacidade de curto circuito.
4. Os barramentos de neutro e terra deverão ter o número suficiente de furação para um cabo (terminal) por parafuso, mais reservas previstas no diagrama unifilar.
5. Deverá ser seguido o diagrama unifilar do quadro para a montagem e projeto.
6. O quadro deverá ser montado por empresa especializada em painéis elétricos, devendo ser feitos no mínimo os seguintes testes:
· Testes dielétricos (resistência de isolamento e ensaio de tensão suportável à frequência industrial, para os circuitos principais e auxiliares);
· Tensão Aplicada;
· Verificações visuais (componentes elétricos, dimensional, distâncias, mecânicas, etc);
· Ensaios funcionais (conformidade com esquema, testes de dispositivos de proteção).	 	 	 	
 
ESPECIFICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO (inclusos no fornecimento do quadro)
DISJUNTORES DIN
 
Tipo: Disjuntor unipolares e bipolares, fabricação conforme normas NBR NM 60898-1 e ABNT NBR IEC 60947-2, certificado pelo INMETRO, com sistemas de proteção contra sobrecarga por elemento para disparo térmico e contra curto circuito por bobina para disparo eletromagnético, fechamento por alavanca manual, câmara de extinção de arco e indicação de ligado, desligado e desarmado. Curva de disparo “C”, montagem sobre trilho DIN. Capacidade de interrupção (Icu) segundo ABNT NBR IEC 60947-2 mínima de 15kA em tensão de operação nominal 100 a 133V (unipolar) ou em 220 a 240V (bipolar). Capacidade de interrupção em serviço (Ics) igual a 75% de Icu.
 
Marca de referência, ou equivalente, ou similar e ou de melhor qualidade que atenda a especificação: SCHNEIDER ELECTRIC, linha Acti9 modelo iC60N, WEG linha MDWH	
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS – CLASSE 3
 
Dispositivo de proteção contra surtos, 1 polo, classe 3, tipo varistor (MOV), máxima corrente de descarga de 8kA a 20kA (8/20us), corrente nominal de descarga 2,5kA a 10kA (8/20us), nível de proteção de tensão menor que 1,2kV, para montagem em trilho DIN, frequência 50/60 Hz, tensão de operação contínua (mínima) Uc=175V, grau de proteção mínimo IP20, fixação em trilho, de acordo com a IEC 61643-1, com sinalização de fim de vida.
 
Marca de referência, ou equivalente, ou similar e ou de melhor qualidade que atenda a especificação: METALTEX DPS3-101-1, IPRD8 SCHNEIDER	
 
DIAGRAMA UNIFILAR DO QUADRO

 	 	

	Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRA FERMINO, CHEFE DE SEÇÃO, em 06/05/2024, às 17:21, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.	

	Documento assinado eletronicamente por LUIZ HENRIQUE GONÇALVES DE CASTRO, COORDENADOR, em 06/05/2024, às 17:25, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.	

	Documento assinado eletronicamente por LUIS EDUARDO SIMPLICIO DE LIMA, OFICIAL DE GABINETE, em 06/05/2024, às 17:51, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.	

	Documento assinado eletronicamente por ALINE SHIOYA TANAKA, ASSISTENTE, em 06/05/2024, às 18:24, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.	

	Documento assinado eletronicamente por ALESSANDRO DINTOF, SECRETÁRIO, em 07/05/2024, às 16:03, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.	

	Documento assinado eletronicamente por Vinicius Verissimo Cavalcante, Usuário Externo, em 09/05/2024, às 16:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.	

	A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-sp.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 5402100 e o código CRC B339DE41.	

0043559-31.2023.6.26.8000