PREGÃO ELETRÔNICO FEDERAL 23/2020 ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1	– OBJETO	

O objeto do presente Termo de Referência consiste na aquisição de materiais de infraestrutura.

2	– DESCRIÇÃO	

Item	
Quantidade	
DESCRIÇÃO	
PREÇO UNITÁRIO MÁXIMO ACEITÁVEL	

1	
300
unidades	Abraçadeira tipo "D" com cunha, para eletroduto de diâmetro 1", material açocarbono, chapa 20MSG (mínimo) com tratamento superficial de galvanização a fogo.	
R$ 0,80	

2	
250
unidades	Abraçadeira tipo "D" com cunha, para eletroduto de diâmetro 3/4", material açocarbono, chapa 20MSG (mínimo) com tratamento superficial de galvanização a fogo.	
R$ 0,82	

3	
200
unidades	Adaptador conector cônico para eletroduto de diâmetro 1", injetado em liga dealumínio silício, com parafusos zincados e bi cromatizado, com acabamento liso, comvedação, rosca BSP	

R$ 5,00	

4	
200
unidades	Adaptador conector cônico para eletroduto de diâmetro 3/4", injetado em liga dealumínio silício, com parafusos zincados e bi cromatizado, com acabamento liso, comvedação, rosca BSP	

R$ 3,30	

5	
200
unidades	Adaptador tipo luva para eletroduto de diâmetro 1", injetado em liga de alumíniosilício, com parafusos zincados e bi cromatizado, com acabamento liso, com vedação.	
R$ 4,45	

6	
200
unidades	Adaptador tipo luva para eletroduto de diâmetro 3/4", injetado em liga de alumíniosilício, com Parafuso zincado e bi cromatizado, com acabamento liso, com vedação.	
R$ 4,03	

7	
30 unidades	Base ou Sapata externa em aço pré galvanizada por imersão a quente emconformidade com a NBR - 7008, em chapa 16, utilizada perfilado 38x38mm.	
R$ 5,01	

8	125
unidades	Bucha para eletroduto galvanizado 1", em liga de alumínio e zinco (Zamak), com roscapadrão BSP de 1".	R$ 2,51	

9	
100
unidades	Curva galvanizada à fogo (por imersão à quente), parede mínima 1,06mm, comprotetor plástico numa das roscas e luva na outra e em conformidade coma ABNT NBR 5624/2011, de diâmetro 1".
Curva galvanizada à fogo (por imersão à quente), parede mínima 1,06mm, comprotetor plástico numa das roscas e luva na outra e em conformidade com a ABNT NBR 5624/2011, de diâmetro 3/4".	
R$ 9,00	

10	
100
unidades		
R$ 9,25	

11	

150 barras
com 3 metros	Eletroduto 1", rígido em aço carbono, galvanizado à fogo (por imersão à quente) em conformidade à ABNT NBR 5624/2011, com costura, com parede mínima de 1,06mm, comrosca em conformidade à NBR 8133, sem rebarba e com protetor plástico numa dasroscas e luva na outra, em barra de 3 metros, perfazendo 450 metros (150 barras).	

R$ 44,54	

12	

50 barras
com 3 metros	Eletroduto 3/4", rígido em aço carbono, galvanizado à fogo (por imersão à quente) emconformidade à ABNT NBR 5624/2011, com costura, com parede mínima de 1,06mm, comrosca em conformidade à NBR 8133, sem rebarba e com protetor plástico numa dasroscas e luva na outra, em barra de 3 metros, perfazendo 150 metros (50 barras).	

R$ 37,97	

13	
20 unidades	Emenda interna tipo "i" em aço prégalvanizado por imersão a quente emconformidade com a NBR - 7008, em chapa 16,utilizado em perfilado 38x38mm.	
R$ 2,93	

14	
20 unidades	Emenda interna tipo "t" em aço pré galvanizado por imersão a quente em conformidade com a NBR - 7008, em chapa 16, utilizada em perfilado 38x38mm.	
R$ 4,51	

15	
30 unidades	Emenda interna tipo "x" em aço pré galvanizado por imersão a quente em conformidade com a NBR - 7008, em chapa 16, utilizada em perfilado 38x38mm.	
R$ 7,12	

16	
50 unidades	
Niple em aço galvanizado com rosca de 1 polegada.	
R$ 7,10	

17	
50 unidades	
Niple em aço galvanizado com rosca de 3/4 polegada.	
R$ 5,04	

18	30 barras
com 6 metros	Perfilado, 38x38 mm, em chapa 16, perfurado, pré galvanizado por imersão a quenteem conformidade com a NBR - 7008, em barra de 6 metros, perfazendo 180 metros (30 barras).	
R$ 106,51	

19	
100
unidades	Suporte curto 100mm para luminária, em aço pré galvanizado por imersão a quente em conformidade com a NBR - 7008, em chapa 16, utilizado em perfilado 38x38mm.	
R$ 2,96	

20	100
unidades	Suporte curto 100mm, em aço pré galvanizado por imersão a quente emconformidade com a NBR - 7008, em chapa 16, utilizado em perfilado 38x38mm.	
R$ 1,68	

21	100
unidades	Suporte ZZ, em aço pré galvanizado por imersão a quente em conformidade com aNBR - 7008, em chapa 16, utilizado em perfilado 38x38mm.	
R$ 3,50	

Observação: Serão desclassificadas as propostas que, após a etapa de negociação, mantiverem seus preços unitários finais superiores aos máximos aceitáveis pela Administração.

3	– PRAZO E LOCAL DE ENTREGA	

3.1	– Prazo de entrega: máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho.

3.2	– Local de entrega: Seção de Logística/Recebimento do TRE/SP, localizada na Rua General Júlio MarcondesSalgado n º 199, Santa Cecília, CEP 01201-020, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, observada a exceção disposta no subitem 3.2.1 abaixo.

3.2.1	–Durante o período de restrição de circulação de pessoas dentro da sede do TRE-SP, em razão da manutenção dos protocolos sanitários visando ao combate da COVID – 19, o agendamento da entrega do material deverá ser feito, excepcionalmente, por meio do e-mail: astrec@tre-sp.jus.br.

4	– RECEBIMENTO DO PRODUTO	

4.1	– O recebimento do material será efetuado pela Assistência de Recebimento do TRE/SP, a fim de verificar a conformidade dele com as especificações técnicas dispostas na cláusula 2 deste Termo de Referência.

4.2	– A marca do produto entregue deverá estar indicada no próprio produto ou em sua embalagem. Produtos sem identificação serão rejeitados quando da sua entrega.

4.3	– Considerar-se-á como data efetiva de entrega aquela aposta no atestado de conformidade emitido pela Assistência de Recebimento, que se dará após a devida conferência do material, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos.

4.4	– No caso de constatação de não conformidade, a data efetiva da entrega será a da regularização total da(s) pendência(s).