SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL	

FORMULÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	

Planejamento da Contratação

Objeto: Aquisição de 96 (noventa e seis) mini totens para instalação em mesas destinadas a espaço de trabalho híbrido na Sede 1 do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), na modalidade Ata de Registro de Preços.

PAC 2022: não previsto no PAC 2022

Data estimada para entrega do TR/PB: 23/03/2022

Previsão de recebimento do objeto: 09/05/2022

Valor estimado na proposta orçamentária: não há

Critério de sustentabilidade: Sim. Atender a RoHS (Restrictions of the use of Certain Hazardous Substances), conforme item 5 do Termo de referência

Critério de Acessibilidade: Não	
1 – Indicação do Demandante
Seção Requisitante: Seção de Engenharia e Arquitetura, por demanda da Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF) Coordenadoria: Coordenadoria de Gestão e Manutenção Predial
Secretaria/Assessoria: Secretaria de Gestão e Serviços (SGS) E-mail: scea@tre-sp.jus.br
Ramal: 2825
Responsável: Fernando Ortiz Martinz	
2 – Justificativa da necessidade da aquisição/contratação	
	a) descrição/identificação da necessidade:

Há necessidade de disponibilização de tomadas de energia e de rede sobre mobiliário já existente no TRE-SP, para viabilizar a implantação do sistema de trabalho híbrido no projeto piloto da Secretaria de Orçamento e Finanças, na Sede 1. Com a aquisição e instalação dos mini totens, a distribuição dos pontos de energia elétrica e de rede no mobiliário possibilitará a flexibilidade na utilização destes pontos
pelos servidores, que poderão ligar e desligar seus notebooks e computadores com praticidade, segurança		

	e ergonomia.		
	
	b)	identificação das soluções possíveis para atendimento da necessidade:

A solução tradicionalmente utilizada para disponibilização de tomadas no TRE-SP é o uso de tomadas em extensões confeccionadas pela AstETL.

Esta solução não permite flexibilidade, pois as tomadas são para quantidade pré-determinada de equipamentos. Eventuais expansões ou diminuições de equipamentos requerem revisão da extensão.

Além disso, caso haja necessidade de acessar a tomada para ligação de notebook, o servidor deve ficar sob a mesa, comprometendo a ergonomia.

Esteticamente, a solução tradicionalmente utilizada não é adequada.

Outra possibilidade é a instalação de postes de tomadas do teto até a mesa. É uma boa solução do ponto de vista estático e de segurança elétrica. Porém dada a iminência da montagem da SOF ocorrer em Abril/Maio o prazo para a realização de estudos, aquisição, instalação de infraestrutura elétrica de teto, e eventual forro inviabiliza a solução.

Assim, existem conjuntos de tomadas próprios para mobiliário, que podem ser adaptados nas mesas autoportantes propostas na nova configuração da SOF.

As mais utilizadas são:

b.1)	mini-totens cilíndricos, rosqueáveis em furo de 60 mm de diâmetro;

b.2)	caixas retangulares de embutir em tampo, com tomadas de rede e de elétrica;

O mini totem evitará novas furações bem como a descaracterização das mesas, dado que este material possui formato e dimensão compatíveis com o mobiliário existente. Isto porque as mesas do TRE-SP que receberão os produtos já possuem furos com diâmetro de 60 mm em seus tampos, exclusivos para passagem de cabos.

Para as caixas retangulares, haverá necessidade de realizar furos nas mesas para instalação da caixa, requerendo trabalho de marcenaria, descaracterizando o móvel e podendo danificá-lo. A instalação destas caixas será mais custosa e demorada quando comparada à do mini totem.

Há ainda caixas de passagem circulares de embutir em mesas, porém não encontramos caixas no diâmetro do furo existente no mobiliário do TRE-SP (60mm).		

	
	
Foto 1 – Mini totem	Foto 2 – Caixa retangular		

c)	análise e comparação entre os custos das diferentes soluções encontradas:
c.1)	Custo unitário do mini totem retrátil: R$ 332,61. Fonte: orçamento com fornecedor, documento SEI nº3292016.
c.2)	Custo do unitário da caixa com 3 blocos retrátil: R$ 379,31. Fonte: média de 5 fornecedores através de busca no Google por “caixa 3 blocos pratik”

Observação: não estão incluídos os custos de instalação do produto nas mesas existentes no TRE, os quais seriam muito maiores para a caixa retangular em razão da necessidade de furação em mobiliário.

d)	indicação dos motivos para a razoabilidade da escolha da solução:
A solução escolhida foi o minitotem, porque seu custo é menor e suas dimensões e formato são favoráveis à instalação no mobiliário já existente no TRE-SP, pois o furo existente na mesa de 60 mm de diâmetro é igual ao diâmetro do produto.

O item b) traz outros argumentos como flexibilidade de uso, ergonomia e estética em relação à solução tradicionalmente empregada no TRE.

e)	o quê - critério objetivo: descrição do bem/serviço no tópico 3 abaixo

Mini totem manual, com 2 (duas) tomadas de energia e 1 (uma) de rede, fabricado em alumínio extrudado e termoplástico. Especificação completa no item 3.

f)	o quanto - (critério quantitativo) – descrição no tópico 4 abaixo Quantidade: 96 (noventa e seis) peças/unidades
g)	a quem é dirigida a aquisição/contratação (critério pessoal – público-alvo):

Secretaria de Orçamento e Finanças (SOF)	

	h) quando (critério temporal):

A montagem do ambiente da SOF está prevista para ocorrer entre os meses de Abril e Maio/2022, razão pela qual o material deve ser preferencialmente disponibilizado no decorrer destes meses.		

i)	onde (critério espacial) – local/locais para fruição do bem ou da prestação dos serviços: Sede 1 - Rua Francisca Miquelina, 123 – São Paulo/SP – 3º pavimento do prédio Miquelina.

j)	como (modo/forma) – critério formal – estratégia para a licitação/contratação: aquisição/contratação convencional ou sistema de registro de preços (ata de registro de preços):

O material será adquirido via Ata de Registro de Preços, dado que será solicitado conforme necessidade de instalação de novos pontos de rede e de elétrica na SOF.

A periodicidade da ata dependerá da implantação de novos ambientes de trabalho híbrido no TRE-SP. Porém não há definição no momento de locais, uma vez que a SOF é um projeto piloto.

k)	como – (modo/forma) - critério formal - parcelamento do objeto (aferição sob a perspectiva econômica e técnica) ou não divisão (adjudicação por itens, por grupo ou lotes):

A contratação será em item e lote únicos, dado que se trata somente de um tipo de material.	
3 – Descrição do objeto/material
Demanda inédita na Administração? ( X ) SIM ou ( ) NÃO Descrição do produto:
Mini totem manual, com 2 (duas) tomadas de energia e 1 (uma) de rede, fabricado em alumínio extrudado e termoplástico, e com as seguintes características:

•	Retrátil com abertura manual (push-pull) e dispositivo de intertravamento do push-pull;
•	Perfil tubular em alumínio extrudado anodizado fosco, na cor natural ou cinza claro;
•	Tampa frontal, anel de travamento, e tampas superior e inferior fabricados em termoplástico de engenharia ABS na cor cinza claro;

•	Contendo 2 (duas) tomadas de energia elétrica 2P+T na cor branca, corrente nominal 10A, tensão 250V AC conforme norma NBR 14136;

•	Contendo 1 (uma) tomada RJ45 padrão Keystone Cat5E conforme normas ISO 11801 e EIA/TIA 568-A/B;
•	Cabo de alimentação do conjunto: multipolar de 3 vias na seção nominal 1 mm2 conforme norma NBR NM 247-5, com 1,5 m de comprimento e plugue 2P+T 10A-250V, conforme norma NBR 14136.

•	Gabarito de corte para encaixe da peça na mesa de 60 mm de diâmetro.
•	Blindagem eletromagnética em alumínio, garantindo a separação das tomadas de energia elétrica do conector RJ45.

•	O produto deve possuir certificação INMETRO, válida na data do fornecimento.	

Observações:

Os produtos deverão estar embalados individualmente com material apropriado para sua proteção.

Os totens deverão ser entregues com manuais individuais em língua portuguesa, contendo as instruções de instalação e demais dados técnicos.

O fabricante de referência indicado no Termo de Referência é a empresa QTMOV (DUTOTEC), no modelo QM12052.01, linha Pratik. Existem diversos pontos de venda indicados no site do fabricante (https://qtmov.com.br/onde-encontrar) e a seguir relacionados. Pesquisas no Google também indicam lojas virtuais que fornecem o produto, incluindo redes varejitas.

ASOLUCAO CABOS E CONECTORES

RUA SANTA EFIGENIA,432 - SANTA EFIGENIA, SÃO PAULO – SP - Tel. (11) 3224- 8889 - CEP:01207-000

compras@solucaocabos.com.br

ACRV Soluções Áudio Visuais

Av. Maria Coelho Aguiar, 1305 cj. 06 - Jd. São Luiz - Tel. 11 2861.1354 / 11 3034.4036 / 11 94017.4304 - CEP:05805-
000

contato@acrvsolucoes.com www.acrvsolucoes.com.br www.ar-mov.com.br

André Marcelino Soares- ME - Ype Ferragens

Rua Paes Leme, 168 – Pinheiros - Tel. 11 3816.0115 - CEP:05424-010 andre@ipeferragens.com.br

ASOLUCAO ELETRONICA EIRELI

RUA VITÓRIA, 212 - SANTA EFIGENIA , SÃO PAULO – SP - Tel. (11) 3362-9451 - CEP:01210-000

compras@solucaocabos.com.br

ATIVA COMERCIO DE CABOS E CONEXOES EIRELI

RUA AURORA, 140 - SANTA IFIGENIA , SÃO PAULO – SP - Tel. (11) 94024-3611 - CEP:01209-000

vendas11@solucaocabos.com.br

Casa Giacomo de Ferragens LTDA.

•	Rua Padre Carvalho, 790 – Pinheiros - Tel. 11 3094.8500;
•	Rua do Gasômetro, 327 – Brás - Tel. 11 3315.5052 - CEP: 03004-001 - marcelo.soares@casagiacomo.com.br
•	Rua Casa Grande, 571 – Diadema - Tel. 11 3322.9277 www.casagiacomo.com.br

Esquina do Marceneiro

Rua Itaibi, 29 – Gumercindo - Tel. 11 5062.2536

Ferragens Floresta Ltda

•	Rua do Gasômetro, 281 – Brás - Tel. (11) 2039-0333 - CEP:03004-001
•	Rua Paes Leme, 238 – Pinheiros - Tel. 11 3093.6122 www.ferragemfloresta.com.br

JP FERRAGENS Ltda

Rua : Maria Domitila, 36 - Bras - Tel. (11) 3229-2281 - CEP : 03003-010 www.loja.jpferragensecia.com.br

Leroy Merlin

•	Av. Dr. Ricardo Jafet, 1501 - Ipiranga, São Paulo – SP - Tel. +55 (11) 4020-5376 - CEP:04260-020
•	Rod. Raposo Tavares, 4600 - Jardim Maria Luiza, São Paulo – SP - Tel. +55 (11) 4020-5376 - CEP:05576-100
•	Av. Magalhães de Castro, 12000 - Morumbi, São Paulo – SP - Tel. (11) 4020-5376 - CEP:05502-000
•	Av. Pres. Castelo Branco, 6061 - Parque Res. da Lapa, São Paulo - SP, Tel. (11) 4020-5376 - CEP:05034-000
•	Av. Reg. Feijó, 1425 - Vila Reg. Feijó, São Paulo – SP - Tel. (11) 4020-5376 - CEP:03345-001
•	Av. Gonçalo Madeira, 100 - Jaguaré, São Paulo – SP - Tel. (11) 4020-5376 - CEP:05348-000 www.leroymerlin.com.br

MADEJOTAS COM MADEIRAS

Rua Maria Domitila, 66 / 72 – Bras - Tel. (11) 3228-6649 - CEP : 03003-010 https://madeireiragiomar.com.br

MBASTOS CONCEPT FERRAGENS Ltda

Rua do Gasômetro,455 – Brás - Tel. (11) 3315-2800 - CEP: 03004-001 www.mbastos.com.br

MBASTOS FERRAGENS Ltda

Rua do Gasômetro, 483 – Brás - Tel. (11) 3229-1010 - CEP:03004-001 www.mbastos.com.br

MBASTOS SANTANA Ltda

Rua : Dr Olavo Egídio, 782 – Santana - Tel. (11) 2768-8005 - CEP : 02037-001 www.mbastos.com.br

Toque Final Acessórios para Móveis LTDA.

Rua Monsenhor Anacleto, 207 – Brás - Tel. 1 3313.0777 www.toquefinal.com.br
O termo de referência traz o seguinte critério de sustentabilidade:
Os produtos devem atender a RoHS (Restrictions of the use of Certain Hazardous Substances). Ela limita que as seguintes substâncias sejam usadas nos equipamentos eletroeletrônicos (EEE): cádmio (Cd), mercúrio (Hg), cromo hexavalente (Cr(VI)), bifenilas polibromadas (PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) e chumbo (Pb). Conforme o site do Ministério do Meio Ambiente, https://antigo.mma.gov.br/seguranca-quimica/gestao-das-substancias- quimicas/rohs-brasileira.html , a comprovação do atendimento da RoHS deve ser feita mediante apresentação de certificação emitida por instituição pública oficial ou instituição credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido cumpre com as exigências do edital. Caso o fornecedor não possua a certificação ou outro meio de prova, sugere-se utilizar o modelo de declaração de conformidade com a RoHS emitido pelo próprio fabricante, que se encontra no link https://antigo.mma.gov.br/images/arquivo/80452/declaracao%20de%20conformidade%2006.07.2018.pdf
O código SIASG que mais se aproxima do produto é o 473424. Conjunto Elétrico - componentes: 6 tomadas + 2 saídas usb; aplicação: carregador de aparelhos eletrônicos; tipo: totem; tensão alimentação: 127/220 v; material: alumínio

NORMAS APLICÁVEIS:

O produto possui certificação INMETRO, de acordo com a Plugues e Tomadas para uso doméstico e análogo – Portaria Inmetro nº 85/2006. As tomadas de energia elétrica são certificadas pela NBR 14136, e as tomadas de rede devem ser de acordo com normas ISO 11801 e EIA/TIA 568-A/B.

NBR 14136 - Plugues e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 A/250 V em corrente alternada – Padronização
ISO 11801 - ISO/IEC 11801-1:2017 - Information technology — Generic cabling for customer premises — Part 1: General requirements

EIA/TIA 568-A/B - Sistema de Cabeamento Genérico de Telecomunicações para Edifícios Comerciais	
4 - Quantidade do material a ser contratado

Quantidade: 96 (noventa e seis) unidades, conforme leiaute da SOF realizado pela Seção de Engenharia e Arquitetura, considerando duas peças por mesa.	
5 – Previsão da data em que o objeto/material deverá ser disponibilizado para o demandante

Entrega inicial de 72 (setenta e duas) unidades para a instalação na SOF, e posteriormente de 24 (vinte e quatro) unidades a serem solicitadas para futuras ampliações.	
6 – Local de entrega

Almoxarifado Central - Rua General Júlio Marcondes Salgado, n.º 199, bairro Santa Cecília, CEP 01201-020, São Paulo/SP, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, na Seção de Logística/Recebimento. Telefone: 3822-2066	
7– Indicar preço referencial

Cotação eletrônica – www.qtmov.com.br Orçamento 91721 – Data: 17/03/2022
Produto: MINI TOTEM MANUAL ABS/PC 2NBR 10A+ 1RJ45- CINZA
Quantidade: 96 (noventa e seis) unidades Total: R$ 31.930,99	
8– Indicar eventual providência para adequação do ambiente do órgão

A instalação do mini totem dependerá de alterações na infraestrutura elétrica e de rede do 3º pavimento Miquelina, o que ocorrerá antes do recebimento dos mini totens.	
9 – Indicar a fiscalização/comissão

Fernando Nakamura Ishino e Fernando Ortiz Martinz, ambos da ScEA